|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BỘ XÂY DỰNGSố: 1882/BXD-KTXDV/v hướng dẫn xác định thành phần công việc một số mã định mức quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD. |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017* |

Kính gửi: Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 20/CTMT ngày 10/7/2017 của Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công về việc hướng dẫn xác định thành phần công việc một số mã định mức quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thành phần công việc của Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công (Mã định mức MT1.01.00) quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị không bao gồm công tác quét rác vỉa hè, quét rác lòng đường, các công tác này được quy định tại mã định mức MT1.02.00 của Quyết định này. Hao phí cho thành phần công việc ghi trong mã định mức MT1.01.00 là hao phí cho công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công tính trên 1 km đường, không tính theo ca làm việc hay lượt lặp lại của công việc.

2. Thành phần công việc của Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch (Mã định mức MT1.04.00) quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD bao gồm công tác bấm nhổ cỏ xung quanh gốc cây, cột điện (nếu có); không bao gồm công tác bấm nhổ cỏ trên toàn bộ vỉa hè.

3. Đối với Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác <=5 tấn, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km (Mã định mức MT2.01.01) quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD, thì cự ly thu gom và vận chuyển rác trong định mức được xác định từ điểm đỗ xe ép rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầy rác) và quay trở về điểm đỗ xe. Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy thi công tại mã định mức MT2.01.01 được điều chỉnh theo hệ số quy định tại mã định mức này tại Quyết định số 592/QĐ-BXD.

4. Các loại rác, phế thải trên hè phố được nêu tại thành phần công việc của Mã định mức MT1.01.00; MT1.04.00 không bao gồm các loại phế thải xây dựng. Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng được quy định ở mã định mức khác (Chương II Quyết định số 592/QĐ-BXD).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công tổ chức thực hiện theo quy định./.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **KT. BỘ TRƯỞNG** |  |  |
| ***Nơi nhận:*** |  |  **THỨ TRƯỞNG**  |  |  |  |
| - Như trên;- Lưu: VT, KTXD(L). |  | (đã ký) **Bùi Phạm Khánh** |  |  |  |